Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Kruszwica, dnia: 07.05.2024.

**SPECYFIKACJA I ZAKRES PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA**

1. Przedmiotem postępowania jest: Czyszczenie hydrodynamiczne zbiorników i instalacji technologicznych w KGS S.A. Oddział „Cukrownia Kruszwica”.
2. Zakres prac:
   1. Oferta powinna zawierać cenę netto za usunięcie osadów ze ścianek wewnętrznych poszczególnych średnic rurociągów: DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300, DN 350, DN 400, DN 450, DN 500, DN 600
   2. Kolano traktowane jest jako podwójna średnica rurociągu (2DN)
   3. Oferta powinna zawierać cenę netto za usunięcie osadów ze ścianek wewnętrznych wskazanych zbiorników technologicznych.
   4. W cenie należy ująć wywiezienie osadów we wskazane przez Inwestora miejsce.
   5. Kwestie budowy i rozbiórki rusztowań niezbędnych do wykonania prac lub użycia niezbędnych podnośników muszą być ujęte w cenie.
   6. W celu określenia grubości i twardości osadów niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej .

Oddział Cukrownia Kruszwica nie udostępnia energii elektrycznej.

Termin złożenia oferty do 21.05.2024r. godz. 14:00

Termin wykonania usługi do 15.06.2024r.

**Wizja lokalna na obiekcie obowiązkowa. Wizję można odbyć od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:00. W celu umówienia wizyty proszę o kontakt z Panem Mateuszem Krzymińskim pod nr. 695 699 904.**